Attachment 1: Scope of Supply

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Part Description** | **Manufacturer** | **Part Number** | **Interchangeble Equipment** |
| 1 | Diaphragm operated pressure Switch, PN: SA11113-S4-K2-AT, MANUF: DRWYER | DWYER | SA11113-S4-K2-AT | 023-AS-001/ 002, 028-AS-001/ 002, 013-AS-001, 014-AS-001, 044-AS-001/002/ 003, 045-AS-001, 048-AS-001/ 002, 061-AS-001, 040-AS-001, 041-AS-001, 090-AS-001 |
| 2 | Diaphragm operated pressure Switch, PN: SA111E-S4-K2-AT, MANUF: DRWYER | DWYER | SA111E-S4-K2-AT | 023-AS-001/ 002, 028-AS-001/ 002, 013-AS-001, 014-AS-001, 044-AS-001/002/ 003, 045-AS-001, 048-AS-001/ 002, 061-AS-001, 040-AS-001, 041-AS-001, 090-AS-001 |
| 3 | Vortex Cooler 721, PN: 1-800-441-7475, MANUF: VORTEC | VORTEC | 1-800-441-7475 | 013-AS-001, 014-AS-001, 022-AS-001 |
| 4 | Armstrong liquid drainer, PN: D27728, MANUF: Armstrong | Armstrong | D27728 | 012-AZT-0201, 024-AZT-0201/AT- 0202, 048-AT-0202, 070-AT-0530A/ 0530B/ 0530C/ 0530D, 090-AT-003, 091-AT-003 |
| 5 | END-OF-LINE FLAME ARRESTOR ATEX 94/9/EC GROUP, PN: F671E10C, MANUF: Protectoseal | Protectorseal | F671E10C | 023-AS-001/ 002, 028-AS-001/ 002, 013-AS-001, 014-AS-001, 044-AS-001/002/ 003, 045-AS-001, 048-AS-001/ 002, 061-AS-001, 040-AS-001, 041-AS-001, 090-AS-001 |
| 6 | Swirlklean model I filter c/w 3-5 micron sintered element, PN: 6800-3304-4, MANUF: Collins | Collins | 6800-3304-4 | 012-AZT-0201, 044-AT-0101/0102/0201/0301, 045-AT-0301/0401/0201/0310/0102, 046-AT-0103, 047-AT-0102, 049-AT-0101/0201, 048-AT-0201/0101/0202, 022-AT-0201, 025-AT-0001, 024-AZT-0201/AT-0202 |
| 7 | Swirlklean model II filter c/w 3-5 micron sintered element, PN: 7200-3304-4, MANUF: Collins | Collins | 7200-3304-4 | 012-AZT-0201, 044-AT-0101/0102/0201/0301, 045-AT-0301/0401/0201/0310/0102, 046-AT-0103, 047-AT-0102, 049-AT-0101/0201, 048-AT-0201/0101/0202, 022-AT-0201, 025-AT-0001, 024-AZT-0201/AT-0202 |
| 12 | Regulator, Pressure, Filter, Mazac, 0-350 kpa, 1/4"NPTF, PN: B07-201-M1EA, MANUF: Norgren | Norgren | B07-201-M1EA | 022-AT-6701 |
| 13 | Regulator, Pressure, Filter, Mazac, 0-700 kpa, 1/4"NPTF, PN: B07-201-M1KA, MANUF: Norgren | Norgren | B07-201-M1KA | 022-AT-6701 |
| 14 | Filter Regulator, w/pressure gauge, bracket & bowl guard, auto drain, range: 0.3 - 2 bar, PN: B72G2AK-AW1-RCN, MANUF: Norgren | Norgren | B72G2AK-AW1-RCN | 070-AT-0530A/B/C/D |
| 15 | Filter Regulator, w/pressure gauge, bracket & bowl guard, auto drain, range: 0.3 - 10 bar, PN: B72G-2AK-AW1-RMN, MANUF: Norgren | Norgren | B72G-2AK-AW1-RMN | 010-AT-5004, 013-AT-0201A/B/0114/ 0214, 014-AT-0201A/B/C/0001A/B/0114/ 0301, 040-AT-0201, 044-AT-0401, 046-AT-0102, 047-AT-0101, 048-AT-0202, 049-AT-0301, 020-AT-1102/2102/1005/2005/5051/5401, 070-AT-0086, 087/088/089-AT-0001, 025-AT-0001, 022-AT-0409/0410, 023-AT-0103/0401/ 0402, 028-AT-0102, 103-AT-0001, 123-AT-0001/0005/0006, 153-AT-0002/0005/ 0008 |
| 16 | Single stage pressure regulator with pressure gauge & bracket, range: 0.3 - 2 bar, PN: ZINC 1/4" NPTF, MANUF: Norgren | Norgren | R72G-2AK-RCN | 020-AT-1104, 020-AT-1105, 020-AT-1106, 020-AT-2104, 020-AT-2105, 020-AT-2106 |
| 17 | Single stage pressure regulator with pressure gauge, bracket, range 0.3 - 10 bar, PN: R72G-2AK-RMN, MANUF: Norgren | Norgren | R72G-2AK-RMN | 013-AT-0201A/B, 014-AT-0201A/B/C, 014-AT-0001A/B, 014-AT-0120, 040-AT-0201, SRS 020-AS-001, 020-AT-1001/1002, 020-AT-4002/4003, 020-AT-4004, SRS 022-AS-001, SRS 023-AS-001, SRS 028-AS-002, 102-AT-0002, 123-AT-0001/0005/0006, 123-AT-0002/0003/0004, 190-AT-0021/0022/0023, 190-AT-0026/0027 |
| 18 | 1/4" NPTF Air Filter Regulator, 5 µm filter, PN: B72G-2AK-QD1-RMN, MANUF: Norgren | Norgren | B72G-2AK-QD1-RMN | 010-AT-5001, 010-AT-5002, 013-AT-0111, 013-AT-0211, 014-AT-0111, 044-AT-6100, 047-AT-6100, 049-AT-6100, 070-AT-0441, 070-AT-0442, 093-AT-0003/0004/0007 093-AT-1003/1004/1007, 022-AT-0101A/B/C, 022-AT-0102A/B/C, 022-AT-0401A/B/C, 022-AT-0402A/B/C, 111-AT-0001, 112-AT-0001, 112-AT-0003 |
| 19 | Filter Regulator, w/pressure gauge, bracket & bowl guard, auto drain, range: 0.3 - 10 bar, PN: B73G-4AK-AP1-RMN, MANUF: Norgren | Norgren | B73G-4AK-AP1-RMN | 022-AT-6300/6301A, SCS 044-AS-001/002/003 (PIPING), 012-AZT-0201, SRS 040-AS-001/041-AS-001, 044-AT-6101/6102/6201/6202, SCS 045-AS-001 (PIPING), 046-AT-6001, 047-AT-6001, SCS 048-AS-001 (PIPING), 049-AT-6101, 020-AT-1103, 020-AT-2103 |
| 20 | Fine Filter, PN: 050-11-BQ, MANUF: Parker | Parker | 050-11-BQ | 040-AT-6432 |
| 21 | Solenoid valve, PN: 71215SN2KNM0N0-495905C2, MANUF: Parker | Parker | 71215SN2KNM0N0-495905C2 | 102-AY-8001/8101A/ 8101B, 102-AY-8002A/8002B/8002C/8002D/8002E, 102-AY-8003A/8003B/8003C/8003D/8003E,102-AY-8004A/8004B/8004C/8004D/8004E/8005/8102B/8103/8104 |
| 22 | Zero air generator, PN: 75-82EU-220-640A, MANUF: Parker | Parker | 75-82EU-220 |  |
| 23 | Coalescing Filter Housing with microfiber element, PN: 122-50C, MANUF: Headline | Headline | 122-50C | 010-AT-0012, 013-AT-0101, 014-AT-0101/ 0301, 040-AT-6401, 041-AT-0201, 042-AT-0302/0101/0501/7810, 044-AT-0401, 046-AT-0102, 049-AT-0301, 047-AT-0101, 020-AT-1006/1007/2006/2007, 020-AT-1102/2102/1005/2005/5051, 070-AT-0069/0455/0460/0086/0530A/B/C/D, 090/091-AT-0003, 022-AT-0104/0409/0410, 023-AT-0002/0003/0101/0004/0301/0302A/B/0303/0304/0308 |
| 24 | Liquid filter housing with stainless steel element 25 µm, PN: 122-SS-120-25V, MANUF: Headline | Headline | 122-SS-120-25V | 013-AT-0201A/B, 014-AT-0201A/B/C, 014-AT-0001A/B, 040-AT-0201, 041-AT-0301, |